Príloha č.2

# Návrh na plnenie kritérií

Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude spolu s jeho identifikačnými údajmi súčasťou uzatvorenej zmluvy.

**CENOVÁ PONUKA PRE VÝBER DODÁVATEĽA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh zákazky :** | Tovary |
| **Názov predmetu zákazky :** | **Poľnohospodárska technika – lis, obracač, zhrňovač** |
| **Názov výzvy :** | 50/PRV/2020 |

**I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno : | IČO: |
| Poštová adresa vrátane PSČ : |
| Bankové spojenie : | IBAN : |
| DIČ : | IČ DPH : |
| Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :  |
| E-mail : | Tel.: |

**II. Cenová ponuka uchádzača**

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, to znamená celkové náklady na nákup poľnohospodárskej techniky podľa požadovaných parametrov.

**Som platcom DPH\* : áno nie /\*prosíme nehodiace preškrtnúť/**

**Opis predmetu obstarávania :**

Jednotlivé políčka prosím vyplniť nasledovne: Spĺňa/nespĺňa parametre: uviesť áno/nie Ponuka : uviesť ponúkané parametre

**PODROBNÝ OPIS - ŠPECIFIKÁCIA - TECHNICKÉ PARAMETRE**

**Poľnohospodárska technika – lis, obracač, zhrňovač**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Špecifikácie:** | **Spĺňa/nespĺňa** **parametre** | **Ponuka** |
| **1.** | **Lis na seno - kruhové balíky – 1 ks** | **X** | **X** |
|  | Rozmery balíka | priemer od 900 mm do 1 500 mmšírka 1 200 mm |  |  |
|  | Pracovný záber Puck-Upu | Min. 2 000 mm |  |  |
|  | Otáčky vývodového hriadeľa v ot/min. | Min. 520 |  |  |
|  | Kardan s trecou spojkou | áno |  |  |
|  | Automatické mazanie reťazí | áno |  |  |
|  | Rezacie ústrojenstvo s rezacím motorom | Áno, min. 15 nožov |  |  |
|  | Ukazovatele tlaku | áno |  |  |
|  | Viazanie do siete | áno |  |  |
|  | Vyhadzovač balíkov | áno |  |  |
|  | Obslužný terminál | áno |  |  |
|  | Potrebný výkon traktora | Od 36 kW |  |  |
|  | Jednoduchá brzdená náprava | Vzduchové brzdy |  |  |
| **2.** | **Obracač – 1 ks** | **X** | **X** |
|  | Pracovný záber  | Min. 7,5 m |  |  |
|  | Počet rotorov | Min. 6 |  |  |
|  | Počet ramien na rotore | Min. 6 |  |  |
|  | Priemer rotora  | Min. 1,60 m |  |  |
|  | Transportná šírka | Max. 2,99 m |  |  |
|  | Hydraulické okruhy | 1 x jednočinný |  |  |
|  | Otáčky PTO  | Min. 540 ot/min. |  |  |
|  | Hydraulické skladanie | áno |  |  |
|  | Hydraulický zdvih na úvrati | áno |  |  |
|  | Osvetlenie | áno |  |  |
|  | Poistky proti strate prstov | áno |  |  |
|  | Kategória pripojenia | I + II |  |  |
| **3.** | **Zhrňovač – 1 ks** | **X** | **X** |
|  | Typ | Dvojrotorový ťahaný |  |  |
|  | Smer zhrňovania | Do stredu |  |  |
|  | Kategória pripojenia | II |  |  |
|  | Pracovný záber  | Od 6,5 do 7,6 m |  |  |
|  | Počet riadkov | 1 |  |  |
|  | Priemer rotorov  | Min. 3,2 m |  |  |
|  | Min. počet ramien na rotor/dvojprstov na rameno | 12.4 |  |  |
|  | Odnímateľné ramená pre transport | áno |  |  |
|  | Nezávislé zdvíhanie rotoru | áno |  |  |
|  | Uzatvorená vodiaca dráha | áno |  |  |
|  | Tandemové kolesá pod rotory | áno |  |  |
|  | Automatické riadenie zadnej nápravy  | áno |  |  |
|  | Transportná šírka | Max. 2,99 m |  |  |
|  | Transportná výška bez ramien/s ramenami | 3,50 / 4,00 m |  |  |
|  | Otáčky PTO  | 540 ot/min. |  |  |

|  |
| --- |
| **Povinná podmienka:** |
| Doprava na určené miesto  |
| Záruka 24 mesiacov |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky** | **Cena celkom bez DPH v EUR** | **Cena celkom****s DPH v EUR** |
| **Poľnohospodárska technika – lis, obracač, zhrňovač**  |  |  |

V ………………………. dňa ......................... ............................…………………………...…

 štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)